Dimanche 05 Septembre 2010
MSX MEGA FlashROM CSC production 
Euh , eh bien, nous avons tous Toco récente correction , et la substance est vieux, mais je ne pouvais pas savoir (sueur

Parlant de MSX au Japon pour réécrire cartoucheFake RAM diskLe plus célèbre , et même dans d'autres pays il ya Temashi Parlant de la raison naturelle .

Sur les sites en France , l'autre jour vous savez que la cartouche MEGA FlashROM CSC , je n'étais pas vraiment entrer dans une (^-^; personne

Le site est ici → MSX Village (Page producteursPlus. )

Les trois jours ont augmenté le mois dernier , à ce moment Wow! Pensai-je, et regardez attentivement l'écran après quelques heures de votre écran lorsque l'exécution du programme Ostias como volets · Megève · Vous constaterez, il ya ce écrite en espagnol ? J'étais là , passant d'environ 2004, j'ai vérifié et que j'ai assez (rires

Apparemment, avant que je sois à l'Europe , je me suis vendue .

La personne qui a fait cette référence maquette sur le disque RAM si FlashROM faite version .

Konami SCC FlashROM MEGA Il s'agit d'une cartouche pour l'utiliser comme son nom l'indique la spécification du CCN , cartouches NES Flash AM29F040B familier dans l'utilisation .

Heureusement tout le reste à portée de main et, maintenant , SRAM Fake innovation kibitz avec de la RAM , alors j'ai fait faire la cartouche facile que de créer .

SCC de fournir un cahier des charges première cartouche .

Pena sur une rapidePrécédent¥ 21 pour acheter la cartouche .

Lorsqu'une analyse est

* F1 Spirit (version MSX )
* Sceau de la Vallée des Rois ( MSX1 / 2 version )
* Quarth (version MSX2 )
* Gradius 2 (version MSX )
* Baseball - Le Duel Les Pennant - Su ~ (version MSX2 )
* Parodius (version MSX )
* 2 affrontement de la saison régulière (version MSX2 )
* Gofer no Yabou Episode II (version MSX )
* Salamandre (version MSX )
* crapet Space (version MSX2 )
* Metal Gear Solid 2 (version MSX2 )
* Contra (version MSX2 ) 

Ces cartouches sont remplies ( et peut-être d'autres ? )

如何Sen , prix d'un droit peu élevé se sentent maintenant ensemble.

Les cartouches vides et CSC ( 2212P003 ) et ROM masque que j'ai énumérés .

Prenez le masque ROM Remplacer AM29F040B ,1,2,22,24,30,31 broches tenduRemplacer .

Oh , un circuit de contacter un autre (2 photo contact) et fournit également la résistance 4.7kΩ interrupteur.

Vous savez que il suffit de regarder le lien ci-dessus,

CSC · AM29F040B connecté à la broche 1 de la 40-pin

CSC · AM29F040B connecté à la broche 39 à 30 broches

CSC · AM29F040B connecté à la broche 2 broches 38

· AM29F040B à 24 broches de connexion 8- pin à la CSC

· AM29F040B CSC 31 broches à 12 broches de connexion

- Résistance ( 4.7kΩ ) relié à une extrémité de la SCR

· AM29F040B l'autre jambe de la résistance connectée à la broche 22 et la pédale de commande

· CSC connecté pour vous libérer de la pédale de commande à 10 broches

Et rit très simple (

Dans ces sur le tissu est .

挂Karimasen d'une heure si vous avez utilisé à l'endroit où w

A également créé le succès d'achèvement étiquette de la cartouche MEGA FlashROM CSC (^-^)
.

des outils d'écriture sont en place pour utiliser le lien sur OPF.COM .

Cet outil est un ASCII 8K , 16K, KONAMI se remplit automatiquement dans le mappeur de correctifs .

( Peut être spécifié manuellement)

MULTIROM.ROM OPF.COM comme un outil de soutien qui a aussi , pour construire multi -ROM pouvez également créer votre propre cartouche .

Autres jeux disque ROM DSK2ROM.exe peut également être utilisé pour démarrer à partir de la cartouche .

( ce qui est inutile d'utiliser plus d' une seule pièce, et bien sûr aussi fonctionner)

Il semble avoir (beaucoup端 折Tta w) , et se moquer des gens qui maintenant faire un disque virtuel , mais je n'ai pas , MEGA FlashROM CSC cartouche est plus facile ( lol

Ah , mais si vous utilisez FD ainsi que les disques pseudo -RAM que j'espère

Donc , j'ai fait les deux , mieux encore ( lol

Mais c'était vraiment fun vidéo jusqu'à tentatives - Innovation .

[Notes ] supplémentaires
J'ai oublié d'écrire Toco coupé trop crucial .
Le commutateur est de la responsabilité de la cartouche / SLTSL est pour l' ON OFF ⇔ .
Boot ROM de la cartouche que ON , OFF que FD ( 1chipMSX la carte SD ) de départ.
Le MSX -DOS de démarrage ① OFF
② ON après le démarrage
Donnez votre ③
Il sera répété .

À partir de pop Rev Heure: 17:46 
Labels : MSX, Travail 
0 commentaires : 
Poster un commentaire 

Previous Posts Maison 
Inscrit le: Publier les commentaires ( Atom )